CREAZIONI LENTICOLARI con il sistema da me seguito Presentano, rispetto ai metodi appena descritti, interessanti differenze e peculiarità. Prima, fra tutte, la possibilità di convertire in stereo normalissime fotografie (tra le prime sperimentazioni che ho inserito nel sito figurano, ad esempio, autostereoscopie ricavate da un fotogramma del film "Maria Antonietta" e dai quadri di Vermeer). Tale possibilità, estranea ai produttori di pannelli lenticolari, non richiede la disponibilità di appositi laboratori, non si limita alla manipolazione di soggetti immobili e, potendosi applicare a qualsiasi quadro ed istantanea, presenta il non trascurabile vantaggio di trasformare in 3D figure acquisite attraverso e_mail o riprese in Rete. Fin qui non si tratterebbe nemmeno di una vera novità (software del tipo "3D Gugle" - distribuito in Italia da "Alfa-Magia" - fanno qualcosa di simile, anche se, di norma, hanno prezzi esorbitanti). L'innovazione, semmai, consiste nei passaggi di coputer-grafica studiati per ottenere, partendo dal singolo anaglifo, tutta una vasta gamma di frame. Non è un lavoro facile; ciascuna immagine va studiata molto attentamente prima di porre mano a trasformarne le componenti in appropriate aree di grigio, come si evicence dal trattamento di questa foto che ho manipolato dopo averla scaricata dalla Rete.
Da originale 2D rilevato in: www.agroalimentarenews.com/archivio-200802
Bozza grezza della prima prova di mappatura
L'esempio sopra riportato resta composto da 2 sole immagini. Su quelli successivi (realizzati partendo da altre foto prese in Rete) ho effettuato, invece, svariati cambiamenti che hanno trasformato le 2 iniziali in ben 12 frame.
Da originale 2D rilevato in: www.movieplayer.it/.../
Da originale rilevato in: www.melma.it/2008/04/page/2/